Ведомость дорожных знаков	
	
с. Лягушье_Средний переулок	
	
Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер
знака	Площадь знаков, м²
(для знаков
индивидуального
проектирования)	Адрес, км,м	Установлено /
требуется
установить	Количество	Месторасположение	
Знаки приоритета	
	
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,003	Требуется	1	Слева	
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,144	Требуется	1	Справа	
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,173	Установлено	1	Слева	
2.1	Главная дорога	II	-	0,335	Требуется	1	Справа	
Итого установлено:	1	
Итого требуется:	3	
Итого к демонтажу:	0	
Итого:	4	
	
Запрещающие знаки	
	
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	II	-	0,335	Требуется	1	Слева	
Итого установлено:	0	
Итого требуется:	1	
Итого к демонтажу:	0	
Итого:	1	
	
Знаки дополнительной информации (таблички)	
	
8.13	Направление главной дороги	II	-	0,335	Требуется	1	Справа	
Итого установлено:	0	
Итого требуется:	1	
Итого к демонтажу:	0	
Итого:	1	
	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	1	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	5	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0	
ВСЕГО:	6	
	
Ведомость искусственного освещения	
	
с. Лягушье_Средний переулок	
	
№п/п	Начало участка, 
км,м	Конец участка, 
км,м	Объект
установки	Проектируемые	Установленные	К установке	Расположение	
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м		
1	0,006	0,339		8/8	333	0/0	0	8/8	333	Правая кромка	
Итого:		8/8	333			8/8	333