Ведомость дорожных знаков	
	
с. Лягушье_ул. Лесная	
	
Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер
знака	Площадь знаков, м²
(для знаков
индивидуального
проектирования)	Адрес, км,м	Установлено /
требуется
установить	Количество	Месторасположение	
Знаки приоритета	
	
2.1	Главная дорога	I	-	0,006	Требуется	1	Слева	
2.1	Главная дорога	II	-	0,324	Требуется	1	Справа	
Итого установлено:	0	
Итого требуется:	2	
Итого к демонтажу:	0	
Итого:	2	
	
Запрещающие знаки	
	
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	II	-	0,273	Требуется	1	Слева	
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	II	-	0,307	К демонтажу	1	Слева	
Итого установлено:	0	
Итого требуется:	1	
Итого к демонтажу:	1	
Итого:	2	
	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	3	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	1	
ВСЕГО:	4	
	
Ведомость искусственного освещения	
	
с. Лягушье_ул. Лесная	
	
№п/п	Начало участка, 
км,м	Конец участка, 
км,м	Объект
установки	Проектируемые	Установленные	К установке	Расположение	
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м		
1	0,003	0,303		7/7	300	0/0	0	7/7	300	Левая кромка	
2	0,095	0,095		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка	
Итого:		8/8	300	1/1		7/7	300