Ведомость дорожных знаков	
	
с. Лягушье_ул. Даниленко
Основное направление	
	
Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер
знака	Площадь знаков, м²
(для знаков
индивидуального
проектирования)	Адрес, км,м	Установлено /
требуется
установить	Количество	Месторасположение	
Знаки приоритета	
	
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,001	Требуется	1	Справа	
2.1	Главная дорога	I	-	0,004	Требуется	1	Примыкание слева "Проездк к ул. Бельского" на 0,007	
2.1	Главная дорога	I	-	0,023	Требуется	1	Слева	
2.1	Главная дорога	I	-	0,215	Требуется	1	Справа	
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,233	Требуется	1	Примыкание слева "Проезд к ул. Бельского" на 0,225	
2.1	Главная дорога	I	-	0,253	Требуется	1	Слева	
2.1	Главная дорога	I	-	0,593	Требуется	1	Справа	
2.1	Главная дорога	I	-	0,597	Требуется	1	Примыкание слева "Проезд к ул. Бельского" на 0,599	
Итого установлено:	0	
Итого требуется:	8	
Итого к демонтажу:	0	
Итого:	8	
	
Запрещающие знаки	
	
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	II	-	0,593	Требуется	1	Справа	
Итого установлено:	0	
Итого требуется:	1	
Итого к демонтажу:	0	
Итого:	1	
	
Знаки дополнительной информации (таблички)	
	
8.13	Направление главной дороги	I	-	0,001	Требуется	1	Справа	
8.13	Направление главной дороги	I	-	0,004	Требуется	1	Примыкание слева "Проездк к ул. Бельского" на 0,007	
8.13	Направление главной дороги	I	-	0,023	Требуется	1	Слева	
8.13	Направление главной дороги	I	-	0,593	Требуется	1	Справа	
8.3.2	Направление действия	II	-	0,593	Требуется	1	Справа	
8.13	Направление главной дороги	I	-	0,597	Требуется	1	Примыкание слева "Проезд к ул. Бельского" на 0,599	
Итого установлено:	0	
Итого требуется:	6	
Итого к демонтажу:	0	
Итого:	6	
	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	15	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0	
ВСЕГО:	15	
	
Ведомость дорожных знаков	
	
с. Лягушье_ул. Даниленко
ул. Даниленко (д.19-д.65)	
	
Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер
знака	Площадь знаков, м²
(для знаков
индивидуального
проектирования)	Адрес, км,м	Установлено /
требуется
установить	Количество	Месторасположение	
Предупреждающие знаки	
	
1.23	Дети	II	-	0,265	Требуется	1	Справа	
1.23	Дети	II	-	0,285	Установлено	1	Справа	
1.23	Дети	II	-	0,350	К демонтажу	1	Слева	
1.23	Дети	II	-	0,385	Требуется	1	Слева	
1.23	Дети	II	-	0,415	Требуется	1	Слева	
Итого установлено:	1	
Итого требуется:	3	
Итого к демонтажу:	1	
Итого:	5	
	
Знаки приоритета	
	
2.1	Главная дорога	II	-	0,092	Требуется	1	Справа	
2.1	Главная дорога	II	-	0,129	Требуется	1	Слева	
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,273	Требуется	1	Примыкание слева "Проезд к ул. Бельского" на 0,273	
2.1	Главная дорога	II	-	0,312	Требуется	1	Справа	
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,321	Требуется	1	Примыкание справа "Проезд к оз. Горькое" на 0,318	
2.1	Главная дорога	II	-	0,324	Требуется	1	Слева	
2.1	Главная дорога	II	-	0,465	Требуется	1	Справа	
2.1	Главная дорога	II	-	0,487	Требуется	1	Слева	
2.1	Главная дорога	I	-	0,745	Требуется	1	Справа	
2.1	Главная дорога	I	-	0,780	Требуется	1	Слева	
2.1	Главная дорога	II	-	1,040	К демонтажу	1	Слева	
2.4	Уступите дорогу	II	-	1,044	Требуется	1	Справа	
Итого установлено:	0	
Итого требуется:	11	
Итого к демонтажу:	1	
Итого:	12	
	
Запрещающие знаки	
	
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	II	-	0,129	Требуется	1	Справа	
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,230	К демонтажу	1	Справа	
3.25	Конец ограничения максимальной скорости	II	-	0,230	К демонтажу	1	Слева	
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,265	Требуется	1	Справа	
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	II	-	0,321	Требуется	1	Примыкание справа "Проезд к оз. Горькое" на 0,318	
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,385	Требуется	1	Слева	
3.25	Конец ограничения максимальной скорости	II	-	0,385	Требуется	1	Слева	
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,405	К демонтажу	1	Слева	
3.25	Конец ограничения максимальной скорости	II	-	0,415	К демонтажу	1	Справа	
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,435	Требуется	1	Слева	
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,502	К демонтажу	1	Слева	
	
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	II	-	1,040	Установлено	1	Слева	
Итого установлено:	1	
Итого требуется:	6	
Итого к демонтажу:	5	
Итого:	12	
	
Знаки особых предписаний	
	
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,307	К демонтажу	1	Справа	
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0,307	К демонтажу	1	Справа	
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,324	К демонтажу	1	Слева	
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0,324	К демонтажу	1	Слева	
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,328	Требуется	1	Справа	
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0,328	Требуется	1	Справа	
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,334	Требуется	1	Слева	
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0,334	Требуется	1	Слева	
Итого установлено:	0	
Итого требуется:	4	
Итого к демонтажу:	4	
Итого:	8	
	
Информационные знаки	
	
6.15.3	Направление движения для грузовых автомобилей	II	-	0,092	Требуется	1	Справа	
Итого установлено:	0	
Итого требуется:	1	
Итого к демонтажу:	0	
Итого:	1	
	
Знаки дополнительной информации (таблички)	
	
8.2.1	Зона действия	II	-	0,230	К демонтажу	1	Справа	
8.2.1	Зона действия	II	-	0,285	Требуется	1	Справа	
8.3.3	Направление действия	II	-	0,321	Требуется	1	Примыкание справа "Проезд к оз. Горькое" на 0,318	
8.2.1	Зона действия	II	-	0,385	Требуется	1	Слева	
8.2.1	Зона действия	II	-	0,405	К демонтажу	1	Слева	
Итого установлено:	0	
Итого требуется:	3	
Итого к демонтажу:	2	
Итого:	5	
	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	2	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	28	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	13	
ВСЕГО:	43	

Ведомость светофорных объектов	
	
с. Лягушье_ул. Даниленко
ул. Даниленко (д.19-д.65)	
	
№п/п	Адрес, км,м	Объект	Количество светофоров на объекте	Год установки	Расположение	
			транспортных	пешеходных			
1	0,318	примыкание	2	0			
Итого:	2			
	
Ведомость искусственного освещения	
	
с. Лягушье_ул. Даниленко
Основное направление	
	
№п/п	Начало участка, 
км,м	Конец участка, 
км,м	Объект
установки	Проектируемые	Установленные	К установке	Расположение	
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м		
1	0,035	0,035		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка	
2	0,070	0,595		9/9	525	0/0	0	9/9	525	Иное	
3	0,159	0,159		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка	
4	0,285	0,285		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка	
5	0,405	0,405		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка	
6	0,548	0,548		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка	
Итого:		14/14	525	5/5		9/9	525		
	
Ведомость искусственного освещения	
	
с. Лягушье_ул. Даниленко
ул. Даниленко (д.19-д.65)	
	
№п/п	Начало участка, 
км,м	Конец участка, 
км,м	Объект
установки	Проектируемые	Установленные	К установке	Расположение	
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м		
1	0,004	1,041		12/12	1037	0/0	0	12/12	1037	Правая кромка	
2	0,113	0,936		10/10	823	10/10	823	0/0	0	Правая кромка	
Итого:		22/22	1860	10/10	823	12/12	1037		

Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров	
	
с. Лягушье_ул. Даниленко
ул. Даниленко (д.19-д.65)	
	
№п/п	Начало участка, 
км,м	Конец участка, 
км,м	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность	
							Проектируемые, м	Установленные, м	К установке, м	
1	0,125	0,267	Слева	1,5		Асфальтобетон	142		142	
2	0,202	0,316	Справа	1,5		Асфальтобетон	114		114	
3	0,279	0,329	Слева	1,5		Асфальтобетон	50		50	
4	0,321	0,468	Справа	1,5		Асфальтобетон	147		147	
5	0,327	0,331	Слева	1,5		Асфальтобетон	4		4	
6	0,329	0,334	Слева	1,5		Асфальтобетон	5		5	
7	0,329	0,334	Справа	2,0		Асфальтобетон	5		5	
8	0,331	0,464	Слева	1,5		Асфальтобетон	133		133	
Итого:	600		600