Ведомость дорожных знаков	
	
с. Лягушье_Переулок от школы	
	
Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер
знака	Площадь знаков, м²
(для знаков
индивидуального
проектирования)	Адрес, км,м	Установлено /
требуется
установить	Количество	Месторасположение	
Знаки приоритета	
	
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,008	Установлено	1	Слева	
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,135	Установлено	1	Справа	
Итого установлено:	2	
Итого требуется:	0	
Итого к демонтажу:	0	
Итого:	2	
	
Информационные знаки	
	
6.15.2	Направление движения для грузовых автомобилей	II	-	0,008	Требуется	1	Слева	
6.15.2	Направление движения для грузовых автомобилей	II	-	0,135	Требуется	1	Справа	
Итого установлено:	0	
Итого требуется:	2	
Итого к демонтажу:	0	
Итого:	2	
	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	2	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	2	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0	
ВСЕГО:	4	
	
Ведомость искусственного освещения	
	
с. Лягушье_Переулок от школы	
	
№п/п	Начало участка, 
км,м	Конец участка, 
км,м	Объект
установки	Проектируемые	Установленные	К установке	Расположение	
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м		
1	0,005	0,140		4/4	135	0/0	0	4/4	135	Правая кромка	
Итого:		4/4	135			4/4	135