Ведомость дорожных знаков	
	
с. Лягушье_Объездная автомобильная дорога	
	
Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер
знака	Площадь знаков, м²
(для знаков
индивидуального
проектирования)	Адрес, км,м	Установлено /
требуется
установить	Количество	Месторасположение	
Знаки приоритета	
	
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,003	Требуется	1	Слева	
2.1	Главная дорога	II	-	0,545	Требуется	1	Справа	
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,559	Требуется	1	Примыкание справа "Проезд к ул. Бельского" на 0,557	
2.1	Главная дорога	II	-	0,565	Требуется	1	Слева	
2.1	Главная дорога	II	-	0,894	Требуется	1	Справа	
2.1	Главная дорога	II	-	0,916	Требуется	1	Слева	
2.1	Главная дорога	II	-	1,034	Требуется	1	Справа	
2.4	Уступите дорогу	I	-	1,048	Требуется	1	Примыкание слева "Съезд к домам" на 1,049	
2.1	Главная дорога	II	-	1,056	Требуется	1	Слева	
Итого установлено:	0	
Итого требуется:	9	
Итого к демонтажу:	0	
Итого:	9	
	
Информационные знаки	
	
6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей	II	-	1,034	Требуется	1	Справа	
6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей	II	-	1,056	Требуется	1	Слева	
Итого установлено:	0	
Итого требуется:	2	
Итого к демонтажу:	0	
Итого:	2	
	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	11	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0	
ВСЕГО:	11	
	
Ведомость искусственного освещения	
	
с. Лягушье_Объездная автомобильная дорога	
	
№п/п	Начало участка, 
км,м	Конец участка, 
км,м	Объект
установки	Проектируемые	Установленные	К установке	Расположение	
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м		
1	0,009	1,207		25/25	1198	0/0	0	25/25	1198	Правая кромка	
Итого:		25/25	1198			25/25	1198