Ведомость дорожных знаков	
	
д. Лукошино_ул. Центральная	
	
Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер
знака	Площадь знаков, м²
(для знаков
индивидуального
проектирования)	Адрес, км,м	Установлено /
требуется
установить	Количество	Месторасположение	
Предупреждающие знаки	
	
1.23	Дети	II	-	0,530	Требуется	1	Справа	
1.23	Дети	II	-	0,561	Требуется	1	Справа	
1.23	Дети	II	-	0,595	К демонтажу	1	Справа	
1.23	Дети	II	-	0,701	К демонтажу	1	Слева	
1.23	Дети	II	-	0,706	Требуется	1	Слева	
1.23	Дети	II	-	0,736	Требуется	1	Слева	
Итого установлено:	0	
Итого требуется:	4	
Итого к демонтажу:	2	
Итого:	6	
	
Знаки приоритета	
	
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,479	Установлено	1	Справа	
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,533	Установлено	1	Слева	
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,605	Установлено	1	Примыкание справа на 0,603	
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,612	Требуется	1	Примыкание слева "ул. Центральная, 31" на 0,615	
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,629	Требуется	1	Примыкание справа "ул. Центральная, 26" на 0,624	
2.4	Уступите дорогу	I	-	0,663	Требуется	1	Примыкание справа "ул. Центральная, 28" на 0,659	
2.1	Главная дорога	II	-	1,006	Требуется	1	Справа	
2.4	Уступите дорогу	I	-	1,009	Требуется	1	Примыкание слева "Съезд к производственным зданиям" на 1,012	
2.1	Главная дорога	II	-	1,017	Требуется	1	Слева	
2.1	Главная дорога	II	-	1,045	Требуется	1	Справа	
2.1	Главная дорога	II	-	1,064	Требуется	1	Слева	
Итого установлено:	3	
Итого требуется:	8	
Итого к демонтажу:	0	
Итого:	11	
	
Запрещающие знаки	
	
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,530	Установлено	1	Справа	
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,530	К демонтажу	1	Справа	
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,579	Требуется	1	Справа	
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,579	К демонтажу	1	Справа	
3.25	Конец ограничения максимальной скорости	II	-	0,579	Требуется	1	Справа	
3.25	Конец ограничения максимальной скорости	II	-	0,595	К демонтажу	1	Слева	
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,686	Требуется	1	Слева	
3.25	Конец ограничения максимальной скорости	II	-	0,686	Требуется	1	Слева	
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,736	Требуется	1	Слева	
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,761	К демонтажу	1	Слева	
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,841	К демонтажу	1	Слева	
	
Итого установлено:	1	
Итого требуется:	5	
Итого к демонтажу:	5	
Итого:	11	
	
Знаки особых предписаний	
	
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,650	К демонтажу	1	Справа	
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0,650	К демонтажу	1	Справа	
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,665	Требуется	1	Справа	
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0,665	Требуется	1	Справа	
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,667	К демонтажу	1	Слева	
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0,667	К демонтажу	1	Слева	
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,671	Требуется	1	Слева	
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0,671	Требуется	1	Слева	
Итого установлено:	0	
Итого требуется:	4	
Итого к демонтажу:	4	
Итого:	8	
	
Знаки дополнительной информации (таблички)	
	
8.2.1	Зона действия	II	-	0,561	Требуется	1	Справа	
8.2.1	Зона действия	II	-	0,595	К демонтажу	1	Справа	
8.2.1	Зона действия	II	-	0,701	К демонтажу	1	Слева	
8.2.1	Зона действия	II	-	0,706	Требуется	1	Слева	
Итого установлено:	0	
Итого требуется:	2	
Итого к демонтажу:	2	
Итого:	4	
	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	4	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	23	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	13	
ВСЕГО:	40	
	
Ведомость пешеходных ограждений	
	
д. Лукошино_ул. Центральная	
	
№п/п	Начало участка, 
км,м	Конец участка, 
км,м	Протяженность, м	Дата установки, г	Расположение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения	
			Проектируемые в
соответствии с
нормативными
документами, м	Фактически
установленные,
м	Потребность в установке, м							
1	0,650	0,658	8	8			Левая обочина	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	1,10		Насыпь	
2	0,663	0,671		8			Левая обочина	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	1,10		Насыпь	
Итого:	8	16			

Ведомость светофорных объектов	
	
д. Лукошино_ул. Центральная	
	
№п/п	Адрес, км,м	Объект	Количество светофоров на объекте	Год установки	Расположение	
			транспортных	пешеходных			
1	0,659	примыкание	2	0			
Итого:	2			
	
Ведомость искусственного освещения	
	
д. Лукошино_ул. Центральная	
	
№п/п	Начало участка, 
км,м	Конец участка, 
км,м	Объект
установки	Проектируемые	Установленные	К установке	Расположение	
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м		
1	0,015	1,491		23/23	1476	0/0	0	23/23	1476	Иное	
2	0,044	0,268		3/3	224	3/3	224	0/0	0	Левая кромка	
3	0,245	1,412		11/11	1167	11/11	1167	0/0	0	Иное	
4	0,250	0,250		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка	
5	0,362	0,362		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка	
6	0,477	0,477		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка	
7	0,588	0,588		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка	
8	0,703	0,703		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка	
9	0,703	0,703		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка	
10	0,935	0,935		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка	
11	1,045	1,045		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка	
12	1,173	1,173		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка	
13	1,373	1,373		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка	
14	1,423	1,423		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка	
Итого:		48/48	2867	25/25	1391	23/23	1476		
	
Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров	
	
д. Лукошино_ул. Центральная	
	
№п/п	Начало участка, 
км,м	Конец участка, 
км,м	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность	
							Проектируемые, м	Установленные, м	К установке, м	
1	0,222	0,492	Слева	1,5		Асфальтобетон	270		270	
2	0,260	0,493	Справа	1,5		Асфальтобетон	233		233	
3	0,505	0,582	Справа	1,5		Асфальтобетон	77		77	
4	0,509	0,612	Слева	1,5		Асфальтобетон	103		103	
5	0,588	0,601	Справа	1,5		Асфальтобетон	13		13	
6	0,605	0,621	Справа	1,5		Асфальтобетон	16		16	
7	0,619	0,658	Слева	1,5		Асфальтобетон	39		39	
8	0,628	0,654	Справа	1,5		Асфальтобетон	26		26	
9	0,662	0,678	Справа	1,5		Асфальтобетон	16		16	
10	0,663	1,006	Слева	1,5		Асфальтобетон	343		343	
11	0,666	0,670	Справа	1,5		Асфальтобетон	4		4	
12	0,666	0,670	Слева	1,5		Асфальтобетон	4		4	
13	0,668	0,668	Слева	1,5		Асфальтобетон	0		0	
14	0,678	1,047	Справа	1,5		Асфальтобетон	369		369	
15	1,018	1,416	Слева	1,5		Асфальтобетон	398		398	
16	1,063	1,478	Справа	1,5		Асфальтобетон	415		415	
Итого:	2326		2326