Ведомость дорожных знаков	
	
д. Лукошино_ул. Подгорная	
	
Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер
знака	Площадь знаков, м²
(для знаков
индивидуального
проектирования)	Адрес, км,м	Установлено /
требуется
установить	Количество	Месторасположение	
Знаки приоритета	
	
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,436	Установлено	1	Справа	
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,476	Требуется	1	Слева	
2.1	Главная дорога	I	-	0,662	Требуется	1	Справа	
Итого установлено:	1	
Итого требуется:	2	
Итого к демонтажу:	0	
Итого:	3	
	
Знаки дополнительной информации (таблички)	
	
8.13	Направление главной дороги	I	-	0,662	Требуется	1	Справа	
Итого установлено:	0	
Итого требуется:	1	
Итого к демонтажу:	0	
Итого:	1	
	
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	1	
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	3	
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0	
ВСЕГО:	4	
	
Ведомость искусственного освещения	
	
д. Лукошино_ул. Подгорная	
	
№п/п	Начало участка, 
км,м	Конец участка, 
км,м	Объект
установки	Проектируемые	Установленные	К установке	Расположение	
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м		
1	0,014	0,658		11/11	644	0/0	0	11/11	644	Правая кромка	
2	0,075	0,075		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка	
3	0,075	0,075		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка	
4	0,313	0,313		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка	
5	0,316	0,316		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка	
6	0,519	0,519		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка	
Итого:		16/16	644	5/5		11/11	644		

Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров	
	
д. Лукошино_ул. Подгорная	
	
№п/п	Начало участка, 
км,м	Конец участка, 
км,м	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность	
							Проектируемые, м	Установленные, м	К установке, м	
1	0,003	0,455	Слева	1,5		Асфальтобетон	452		452	
2	0,479	0,611	Слева	1,5		Асфальтобетон	132		132	
Итого:	584		584